1. 21-es porton.
2. nmap google.com
3. ip.addr OP ip.host OP tcp.port OP udp.port OP ip.src OP ip.dst OP ip.src\_host OP ip.dst\_host OP tcp.flags.syn OP 0|1 tcp.flags.ack OP 0|1 tcp.flags.fin OP 0|1
4. Miután elkaptuk a csomagot, ki kell választani a grafikon készítést a menüpontból.
5. 11 darabot tartalmaz.
6. A passzívnál a szerver kezdeményez kapcsolatbontást, az aktívnál pedig a kliens.
7. Igen.
8. nmap 193.225.40.94
9. Igen.
10. Az IP cím megváltoztatásával.
11. Nem.
12. Előbb a szervert kell elindítani, majd a kliens tud kéréseket küldeni felé.
13. -l
14. Igen.
15. Nem, mivel csak scannelésre lehet használni.
16. 80, 110, 143, 443, 992, 995cap